

**ГОСТ 12815-80**




















**Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей**

Статус: действующий

Введен в действие: 1983-01-01

**Подготовлен предприятием ООО «Ростехсталь»** - федеральным поставщиком металлопроката

Сайт [www.rostechstal.ru](http://www.rostechstal.ru)



**Поправка:** Поправка к ГОСТ 12815-80

**Дата** **введения:** 2005-11-01

**Актуален** **с:** 2008-01-15

