

**ГОСТ** **21488-97**





























**Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия**

Статус: действующий

Введен в действие: 1999-01-01

**Подготовлен предприятием ООО «Ростехсталь»** - федеральным поставщиком металлопроката

Сайт [www.rostechstal.ru](http://www.rostechstal.ru)



**Поправка:** Поправка к ГОСТ 21488-97

**Дата** **введения:** 2004-03-09

**Актуален** **с:** 2008-03-15

